**CD-160II Full Automatic 1-2 PiecesWet Tissue Machine**

**Автомат для упаковки влажных салфеток**

**(Be suitable for making 1-2 pcs per package)**

**1-2 единицы товара/упаковка**

****

|  |
| --- |
|  **Samples of Finished Productions****Примеры готовой продукции** |
| **single piece wet tissue sample 10** | **single%20piece%20wet%20tissue%20sample%2013** | **single%20piece%20wet%20tissue%20sample%2011** |

****

**The following production which is made by our machine:**

**Принцип работы автомата**

**Сырье → вертикальное сгибании → автоматической смачивание→ резка → горизонтальное сгибание → подсчет → упаковка → завершение. Все процессы завершаются на машине, не требуют дополнительного оборудования, полностью отвечают санитарным требованиям. Автомат производит до 150 единиц товара за минуту, прост в эксплуатации.**

|  |
| --- |
| **Maintechnicalparameter:****Основные технические характеристики** |
| **Power supply****Энергопотребление** | **380V, 50HZ****380В, 50 Гц** |
| **Motive factor****Мощность** | **6KW****6кВт** |
| **Suitable material****Используемые материалы** | **Dustless paper, Spunlace non-woven fabric****Беспыльная бумага, нетканые ткани.**  |
| **Material quality****Плотность товара** | **40-80g/㎡****40-80 г/m2** |
| **Material specification(mm)****Размер материала (мм)** | **(150-200) Diameter: 1000mm****(150-200) Диаметр: 1000мм** |
| **Unfolded wet tissue size(mm)****Размер не сложенной пачки (мм)** | **(120-260)\*(150-200)(L\*W)****(120-260)\*(150-200)(Д\*Ш)** |
| **Folded wet tissue size(mm)****Размер сложенной пачки (мм)** | **(60-130)\*(50-80)(L\*W)****(60-130)\*(50-80)(Д\*Ш)** |
| **Packing film****Упаковочная пленка** | **OPP/PE, PET/PE** |
| **Control system** | **Touching screen; PLC control** |
| **Production speed** | **120-160 package for 1 pcs; 80-100 packeg for 2 psc** |
| **Net weight of machine(kg)** | **About 1800 kg** |
| **Machine size(mm)** | **Main machine 5400\*850\*1650(L\*W\*H)** |

Детальная информация о комплектующих

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система контроля | **Brand and Original** |  |
| Трехфазный асинхронный Мотор | Luan (CHINA) | Y100L1-4 |
| Переключатель воздуха | Fuji (JAPAN) | 75A |
| Контактор переменного тока | Shihlin Eletric (TAIWAN) | S-P11 |
| Силовой трансформатор управления | Suenn Linang (CHINA) | SP-TBSM |
| Программируемый логистический контроллер | Mitsubishi (JAPAN) | FX2N-3DMT FX2N-2DA |
| Сенсор  | Sunx (Japan) |  |
| Пошаговый процессор | Shenli (CHINA) | Q3HB220M |
| Серводвигатель | Yaskawa (JAPAN) | SGDM 20ADA |
| Преобразователь частоты | Yaskawa (JAPAN) | G7 5.5KW |
| Декодер | Omron (JAPAN) | CWZ6C 600PR |
| Сенсорный экран | Weintek (TAIWAN) | MT510TV |
| Промежуточные реле | Omron (JAPAN) | 54P MY4NG |
| Электромагнитный клапан | MAC (AMERICA) | BC1-DDFA-1BA |
| Переключатель обнаружения | Yatai (CHINA) | GDJ-211 |
| Нержавеющая сталь | 304 | 304 |